2013全國高職(含綜高)「智慧型機器人(自走車)」研習與競賽
自走車迷宮競速(飆機器人公司自走車)

競賽辦法

1、 自走車材料相關規定

1. 請參考使用普特企業有限公司提供的Boe-Bot kit套件。自走車可含電路板(電路板上的零件只限用Boe-Bot kit套件包內含材料製作)。

2. 請勿額外增加感應器，Boe-Bot kit套件已內含兩組紅外線收器、兩組觸鬚感應器以及兩個Cds光敏電阻亮度感測器。 

2、 自走車規定

1. 自走車於靜止狀態時最大長寬限制為長：20cm 寬：15cm，高度不限。 

2. 自走車必須為獨立型，不得以有線或無線電波控制。 

3. 自走車所使用電源限定為4顆3號乾電池(亦即不得使用可充電之電池，但廠牌不限定)，比賽時選手須自行準備，並禁止將自走車馬達外接電源。 

4. 自走車不得改裝或加裝其他物件(例如：禁止改裝馬達、外加導輪、輪架等)，如裁判檢測異常，將要求參賽者現場拆除，如不遵從，則視同棄權。 

5. 固定電路板之材料不限(如銅柱、泡棉、鐵絲…等)，但其作用僅限固定之作用，不得有其他之用途。 

6. 開放易耗損之零件：紅外線LED、紅外線感測器、電容，如遇損毀可自行採購，但採購之零件規格及數量必需符合普特企業有限公司提供的Boe-Bot kit套件。 

7. 活動當天，若自走車的車體為封閉狀態，主辦單位可要求打開檢查元件。如有不符合主辦單位規定，將要求參賽者現場拆除，否則將視棄權論。

3、 比賽規則

1. 競賽分為初賽及複賽兩階段比賽。 

2. 初賽的比賽軌道場地與參加隊伍出賽順序，將於活動當天由參賽隊伍於「報到」時，指派一人代表抽籤決定。 

3. 任一項比賽，凡經唱名3次未到者，即視同當次比賽棄權。 

4. 每隊最多五人及一台自走車為限，自走車限定於報到檢測的車體，並推派一名選手出賽。 

5. 比賽時採輪流制，比賽每隊有兩次下場比賽機會(兩次均為同一場地)，成績採最佳之其中一次計算。 

6. 活動當天參賽隊伍請先至報到處檢查車體，檢查完畢後將自走車放置於大會指定區域，放置後將不得再更換零件及電池。 

7. 比賽時再至大會指定區域領取自走車參賽，複賽比賽前須再次檢查車輛，如不符合主辦單位規定，將要求參賽者現場拆除，否則將視棄權論。 

8. 比賽進行時，亦不得再對自走車所有組件進行調整或置換(含程式、電池及電路板等)，亦不得要求暫停。 

9. 自走車調整程式及車體零件的時間為初賽結束後至複賽開始前，其餘時間不得修改程式及變動零件。 

10. 比賽時，自走車開始啟動作為比賽開始並開始計時。自走車必須依循比賽場地自行轉彎到達目的地的。 

11. 比賽途中如行走失敗，工作人員將取回自走車給參賽者，並量測已行之距離，作為競賽成績之依據。而參賽者則將自走車放回大會指定區域，等待下一次開始。 
12. 所謂行走失敗之定義 

(1) 時間到時自走車未到達終點

(2) 停止不動超過十秒鐘

(3) 車體翻覆

(4) 比賽途中選手觸碰自走車 

13. 自走車競速組於活動會場設置專屬電源供應區但不提供電腦設備，其他設備須請參賽者自行準備。 

14. 比賽場所的照明、溫度、濕度…等，均為普通的環境程度，選手不得要求調節照明、濕度、溫度…等。 
  【註】測試當天的環境狀況若與實際競賽當天的現況不同時，仍以競賽當天的環境為準，參賽者不得有任何異議。
15. 自走車不得破壞比賽場地，若裁判發現自走車有此項行為，得宣告該自走車退場，且喪失比賽資格。

16. 本競賽要點若有未盡周詳之處，將由主辦單位視情依公平、公正、公開、合情、合理之原則可隨時修正，並公告於活動網站。

4、 自走車場地說明 (請參閱自走車迷宮競速模擬軌道場地圖)
1. 場地之架設係利用木板組裝而成，道路寬度為22公分，圍牆高度約15公分，場地寬度與長度誤差±1公分，圍牆和地板皆為同色，例如：白色或黑色。 

2. 隔板與板面為非光滑平面，且因採用組裝方式，故相鄰隔板會有些微傾斜與落差，自走車行經時會有跳動現象。 

3. 複賽場地之黃色區塊為「變動區」，亦即此區之實際軌道將於競賽當天「比賽開始前」公告。

4. 所有軌道長度與實際迷宮競速軌道仍以比賽當天之現況為準。
5. 所有軌道尺寸，請參閱自走車迷宮競速模擬軌道場地圖。

5、 獎勵

依據成績選出金獎、銀獎、銅獎、優勝與佳作各若干名，得獎者之指導老師，另頒發獎狀。
備註事項

1. 本大會保有修改規則及給予參賽資格等權利，活動內容若發生任何爭議概以本大會之決定為準。

2. 其他未盡事宜，悉依本大會相關規定，參加活動者視同同意本競賽活動各項辦法。

3. 參賽者必須絕對遵守競賽所有規範與評審之決議，倘因未遵守作業時間或競賽規範而遭淘汰，絕無異議。

自走車迷宮競速模擬軌道場地圖
【註1】初賽的比賽軌道場地與參加隊伍出賽順序，將於活動當天由參賽隊伍於「報到」時，指派一人代表抽籤決定。
自走車場地說明 (請參閱自走車迷宮競速模擬軌道場地圖)
1. 場地之架設係利用木板組裝而成，道路寬度為22公分，圍牆高度約15公分，場地寬度與長度誤差±1公分，圍牆和地板皆為同色，例如：白色或黑色。 

2. 隔板與板面為非光滑平面，且因採用組裝方式，故相鄰隔板會有些微傾斜與落差，自走車行經時會有跳動現象。 

3. 所有比賽道路長度與實際迷宮競速軌道仍以比賽當天之現況為準。
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圖一、競賽場地(預計) 
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