傳亞公司迷宮競速賽

<比賽塲地>

1. 迷宮由5 x 5 個迷宮方塊組成，每個單位方塊為40cm x 40cm。

2. 迷宮牆壁的高度為 35cm，厚度為1.2cm，因此迷宮中走道會有38.8cm寬。

3. 迷宮的外圍全部以迷宮牆相連接。

4. 迷宮內側壁面黏貼白色波音軟片，以提高紅外線的反射率。

5. 頂部為紅色，頂部色彩僅為裝飾之用。

6. 迷宮地面塗刷黑色水泥漆，以降低紅外線的反射率。

7. 迷宮牆壁頂部為紅色，頂部色彩僅為裝飾之用，不作為其他感測器之用。
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<比賽規則>

1. 機器人限採用傳亞公司所銷售之自走車。
2. 機器人未通過檢錄，不得下場比賽。檢錄完後不得對機器人做任何變更。
3. 比賽時，每隊只允許一位指定選手進入比賽場地操作機器人，其餘人員皆不得進入比賽場地。
4. 比賽時以哨音作為起跑，於哨音未吹鳴前起跑者視為犯規，兩次犯規以棄權論。
5. 比賽開始後，所有參賽選手不可觸碰執行比賽中的機器人，也不得以任何理由，向裁判要求更換機體、零件和機器人內部程式重新下載。
6. 參賽的機器人須屬於完全自主型，參賽選手不得使用無線遙控器等任何遠端操作裝置，不遵守大會比賽規定者，將以棄權論，並不得要求再次入賽，選手們不得有異議。
7. 機器人不得躍過、攀登、蓄意損傷或破壞迷宮。行進間允許碰觸到牆壁，但須自主恢復行進。
8. 機器人由指定位置出發，紀錄抵達終點時間。比賽兩次，選擇較優的一次。
9. 每場機器人的競賽時間為2分鐘，比賽時間到，機器人無法抵達終點，則紀錄行進距離，行進距離以格數計算，多出的部份再以捲尺量測。
10. 比賽若有任何爭議，裁判有最後的決定權。大會裁判擁有臨時規則更改權。
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