自走車避障競速比賽規則
1. 競賽規則 

(1) 參加隊伍於比賽前由各隊選手(或選手代表)抽籤決定出賽次序。
(2) 每隊限一名操控手下場操控自走車。 

(3) 比賽場地如[圖一]所示，競賽場地以黑色壓克力板為地面以白色電工膠帶作為起跑線及終點線([圖二]所示為終點線)，比賽路程全長約180公分以內。比賽時將於場地內不等距離的放置1個的避障板(大小長寬約20*20公分以內，障礙板，避障板顏色為黑色壓克力板為主)，自走車循跡，自走車須繞過避障板，在自行回到循跡路線，自行爬坡，在到終點線，自走車須自行停止。 

(4) 本規則對場地所描述或註記的尺寸均為概略值，實際尺寸以比賽場地的為主。  

(5) 比賽開始前，所有參賽者的自走車均須置放於大會指定的區域，輪到下場比賽的隊伍，操控手須在裁判示意下拿取自己的自走車下場比賽。  

(6) 比賽時每次一個自走車下場比賽，先就位於起跑線，當裁判發出哨聲後，操控手即可啟動自走車。 

(7) 自走車啟動後，操控手即不可再碰觸自走車，也不可以任何遙控方式遙控自走車。違反本條規定者，該自走車即須退場，不計成績。
(8) 比賽中自走車任一部位撞倒避障板牆即須退場，以當時的位置計算行走距離。 

(9) 比賽成績以自走車走完全程的時間為計算標準，時間越短者成績越高。走完全程的時間以3分鐘為限。無法走完全程者(包含因撞到避障板牆而退場者)，比賽途中如行走失敗，工作人員將取回自走車給參賽者，並量測已行之距離，作為競賽成績之依據。以起始點位置自走循跡功能25分計、自走車須繞過避障板25分計、自行爬坡25分計、自走車須自行停止25分計合計四個關卡為100分。 

(10) 錄取名次以走完全程者先錄取。遇有無法排定先後名次之隊伍，則該批隊伍加場比賽，直到可決定先後名次為止。  

(11) 比賽開始後，選手不得再對自走車所有的組件進行調整或置換(含程式、電池及電路板等)，也不得要求暫停。 

(12) 比賽場所的照明、溫度、濕度…者等，均為普通的環境程度，參賽隊伍不得要求作任何改變。 

2. 競賽場地說明 

(1) 自走車於靜止狀態時的長、寬、高均不得超過20公分，重量不限。  

(2) 自走車必須為自動程式控制，自走車得以有線循跡功能、避障可配合超音波感測避障或任一感測避障即可。 

3. 獎勵
依據成績選出金獎、銀獎、銅獎、優勝與佳作各若干名，得獎者之指導老師，另頒發獎狀。
自走車避障競賽 (比賽参考照片圖一)
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起點                       避障板                  終點停止
備註:自走車避障場地路徑總長約180公分以內
自走車避障競賽 (比賽参考照片圖二)
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                        自走車避障爬坡終點須自動停止
